Sittelsdorf, 01.08.2023

Presse – Information - Freigabe sofort

**ROPA Keiler 2 DoubleSelect – Präsentation zum Weuthen-Kartoffeltag und zur Potato Europe**

*Trennleistungssteigerung bei klutigen und steinigen Rodebedingungen*

**Sittelsdorf/ Schwalmtal-Waldniel/ Tourani.** ROPA erweitert sein Produktportfolio um den Keiler 2 DoubleSelect zur Steigerung der Trennleistung bei klutigen und steinigen Bodenverhältnissen. Dieser Kartoffelroder verfügt über einen zusätzlichen Dreifach UFK am Igel 2 mit einer separaten Beimengenspur und zusätzlich einschiebbarem Verlesestand neben dem Igelband 3.

Neben Höhen- und Winkelverstellung dieser zusätzlichen UFK-Baugruppe sind ebenso die Drehzahl der Doppel- sowie der Einfach- UFK-Reihe getrennt verstellbar. Durch eine frühe erste Abtrennung von Kluten und Steinen im Gutstrom werden Beschädigungen an den Kartoffeln im weiteren Verlauf deutlich reduziert und somit die Kartoffeln noch schonender geerntet. Jede UFK-Einheit kann alternativ auch mit umlaufenden Bürsten (UBK) bestückt werden.

Im Ergebnis überzeugt der Keiler 2 DoubleSelect mit einer Erhöhung der Rodegeschwindigkeit bzw. Reduzierung des Personals durch deutlich gesteigerte mechanische Trennleistung vor allem bei Kluten und Steinen.

**Bildanlagen:**

ROPA Keiler 2 DoubleSelect – Trennleistungssteigerung bei klutigen und steinigen RodeBedingungen

Sittelsdorf, 01.08.2023

Presse – Information - Freigabe sofort

**Option Dammrollennachläufer für ROPA Krautschläger KS**

*Damm wird Rückverfestigt und Trockenrisse verschlossen*

**Sittelsdorf/ Schwalmtal-Waldniel/** **Tourani.** Ebenfalls zum Weuthentag und zur Potato Europe präsentiert ROPA die optionale Ausrüstung mit einem Dammrollennachläufer an den Krautschlägern der ROPA KS Baureihe. ROPA erweitert damit sein Ausstattungsportfolio in Ergänzung zum bewährten Nachläufer mit Andruckrädern.

Der Haupteffekt beim Nachläufer mit Dammrollen ist, dass Risse der Dammkrone verschlossen und diese leicht rückverfestigt werden, damit Kartoffeln nach dem Entfernen des Blätterdachs nicht ergrünen. Die Dammrollen stützen sich ebenso über die Flanken ab, wodurch der Auflagedruck nicht punktuell wirkt, sondern sich gleichmäßiger über die Damm-Silhouette verteilt. Des Weiteren werden die Flanken des Dammes über die Dammrollen gestützt, sodass ein Abrieseln loser Erde verhindert wird und an der Dammflanke keine Risse entstehen.

Insgesamt bleiben dadurch Dammstruktur sowie Dammform erhalten und die Qualität des Erntegutes wird gesichert.

**Bildanlagen:**

ROPA Krautschläger mit Dammrollennachläufer – Trockenrisse werden nach dem entfernen des Blätterdaches verschlossen, damit die Kartoffeln nicht ergrünen.

**Web-Link für** zum hochauflösenden Download der Bilder per Doppelklick auf das Bild:

[Neuerungen in der Kartoffeltechnik - Vorstellung zum Weuthen Kartoffeltag und zur PotatoEurope 2023 (ropa-maschinenbau.de)](https://www.ropa-maschinenbau.de/news/neuerungen-in-der-kartoffeltechnik-vorstellung-zum-weuthen-kartoffeltag-2023-potatoeurope-2023/)

**Pressekontakt:**ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf

Maximilian Englbrecht – Bereichsleiter Marketing

Telefon: +49 8785 9601 161, marketing@ropa-maschinenbau.de, [www.ropa-maschinenbau.de](http://www.ropa-maschinenbau.de)